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Katalogové č. FFL0007
Popis produktu
TTP Flexi-Fill je jedinečný produkt nejen pro karosárny, který vykonává
funkci tří jednotlivých produktů: ZÁKLAD - PLNIVO – PODKLAD
Typické použití
TTP Flexi-Fill má složení zlepšující adhezi - perfektní přilnavost ke 
většině povrchům, jako jsou: kovy, nerez, pozinkované plechy, nárazníky 
a spoilery. Základ - plní funkci nátěru Plnivo - výborné plnící vlastnosti 
Podklad - přetiratelný všemi typy nátěrů
Rychleschnoucí, flexibilní a má složení zlepšující adhezi
Aplikační vlastnosti

Může být použit jako základ, plnivo a podklad
Krátká doba schnutí - brousitelný (mokrý nebo suchý) po 20 minutách - rychleji, pokud použijete tepelnou lampu. Vynikající přilnavost ke kovovým, pozinkovaným a lakovaným povrchům
Vysoká flexibilita umožňuje aplikaci na syntetické materiály a plasty díky složení zlepšujícímu adhezi
Vynikající plnící vlastnosti umožňují vyplnění pórů a škrábanců. Odolný proti benzínu a naftě.
BEZ vypalování - BEZ míchání - BEZ čištění pistolí. Extrémně hospodárný díky nulovému plýtvání

Šetří čas a peníze v lakovně.
Obecné informace
Pro bezpečnou manipulaci s tímto produktem se podívejte do Bezpečnostního listu.

Návod k použití
Viz štítek.
Fyzikální a chemické vlastnosti

	FORMA: 
	Aerosol

	BARVA: 
	Šedá

	ZÁPACH: 
	Typický

	DOLNÍ HRANICE HOŘLAVOSTI (%): 
	0,8

	HORNÍ HRANICE HOŘLAVOSTI (%):
	13,0


Balení
Aerosol:
400 ml

Skladování
Aerosoly musí být skladovány mimo dosah slunečního záření, jiných zdrojů tepla nad 50°C.
Rozsah dat

Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty a/nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na skutečných testových datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech.

Právní doložka

DŮLEŽITÉ: Výroky, technické informace a doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou považovány za správné k datu vydání tohoto technického listu. Vzhledem k tomu, že podmínky a způsoby použití výrobku a údajů uvedených v tomto dokumentu jsou mimo naši kontrolu, † Tough Technology Products Limited † se výslovně zříká veškeré odpovědnosti za jakékoliv následky dosažené nebo vyplývající z použití výrobku nebo spoléhání se na tyto informace; ŽÁDNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ZÁMĚR, ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA ZBOŽÍ ZDE POPSANÉ NEBO ZDE POSKYTNUTÉ INFORMACE. Informace zde uvedené se týkají pouze tohoto konkrétně uvedeného výrobku a nemusí platit, pokud je výrobek používán v kombinaci s jinými materiály, nebo v jiném procesu. Uživatel by měl důkladně otestovat aplikaci před uvedením na trh. Nic obsažené v tomto dokumentu nepředstavuje licencí k provozování praxe v rámci patentu, a to by nemělo být vykládáno jako podnět k porušení jakéhokoliv patentu a uživateli se doporučuje podniknout vhodné kroky, aby se ujistil, že žádné navrhované použití výrobku nebude mít za následek porušení patentových práv.

Před manipulací s tímto materiálem, si přečtěte a porozumějte BL (Bezpečnostnímu listu) kvůli dalším informacím o osobních ochranných prostředcích a informacím o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí
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